Rodion Burmistrov

1. PC4 nemal default gataway a jeho ip adreas nepatrila do sieti. Po zmene ip adresy pocitaca a pridania default gataway problem bol vyrieseny
2. PC1 bol zapojeny kablom, ale pri routery port status bol vypnuty, trebalo ho len zapnut.
3. PC2 bola chyba v routeri pri DNS/INTRANET server. Nemal spravne nastaveny static pre siet PC2

